**Zusatzausstattung**

**Feuerschutz - Sektionaltor TITAN**

**EI2 30 C2 Sa / EI2 30 C2 S200**

**- Bei geringer Sturzhöhe mit Niedrigsturzumlenkung ( 250 mm )**

**- mit Schlupftür lieferbar**

Oberflächenbeschichtung:
Nasslackierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

Elektrische Optionen:
Selbsthaltung (Impulssteuerung) mit zusätzlicher Sicherheitsausstattung möglich, Zeitschließung

Rauchschalter:
Auch in RAL lackierter Ausführung und in einer Unterputz Version

für Abhang-/Zwischendecken lieferbar (ebenfalls auch lackiert)

Befehlsgeräte:
Schlüsseltaster, 3-fach Taster, Funk, Zugschalter,

Auslösetaster:
Unterglas Aufputz mit Reset, Unterglas Unterputz mit Reset

weitere hochwertige Taster-/Resetkombinationen (auch Edelstahl z.B.)

auf Anfrage möglich

Klappen für unsichtbaren Brandschutz:
Seitliche Nischenklappen (einseitig oder beidseitig)

Deckenklappe (in Verbindung mit Klappensteuerung für geregelten Klappenverlauf)

Ausführung der Klappen : ALU Blank (Standard), nasslackiert, tapeziert oder für eine spätere, bauseitige Beschichtung (Holz, Fliesen o.ä.) vorgerüstet

Verglasung (nur bei EI2 30 C2 Sa)
Runde ( bis Ø 600 mm ) und eckige ( bis 600x600 mm)

Tür ( nur bei Sa )
integrierte Schlupftür mit Schwelle

Max. Abmessung : 2000 x 1000 mm

Verglasung möglich

Fahrerlose Transportsysteme (FTS):
mit Spezialsteuerung auch Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen möglich